10-8.htm

10.8. Двойная треугольная антенна

Двойную треугольную антенну легко сделать из проволоки диаметром 1...3 мм или антенного канатика (рис. 10.22).

Полотно антенны крепится на деревянных брусках без изоляторов и состоит из параллельно соединенных и рас-

положенных в одной плоскости треугольных рамок. В углах треугольников полотна антенны проводники должны быть спаяны. Расстояние между пластинами питания во всех 12 каналах составляет 20 мм.

Фидер из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом прокладывают по одному из внутренних проводов полотна антенны до платы питания. Оплетку кабеля припаивают к пластине, соединенной с проводом, по которому проложен фидер. Центральный проводник кабеля припаивают к противоположной пластине. Дополнительные согласующе-симметрируюшие устройства при подключении фидера к двойной треугольной антенне не нужны. К середине нижней стороны треугольника может быть подсоединен провод заземления к точке нулевого потенциала 0. В табл. 10.16 приведены размеры элементов и расстояния между ними для двойной треугольной антенны метрового диапазона.

Таблица 10.16