10-7.htm

10.7. Двухэлементная Швейцарская антенна

Швейцарская антенна (рис. 10.21) состоит из двух вибраторов различной длины: рефлектора (большая длина) и директора (меньшая длина), расположенных в горизонтальной плоскости. Длина вибраторов подобрана таким образом, что индуктивная составляющая тока рефлектора и емкостная составляющая тока директора в точках питания взаимно компенсируются.

Оба вибратора имеют Т-образную схему согласования и соединены между собой перекрещивающейся линией, которая изготавливается из медных проводов диаметром 1...3 мм. Расстояние между проводами линии не критично и колеблется в пределах 10...20 мм. В точке пересечения проводов линии необходима вставка из изоляционного материала.

Для укрепления вибраторов между собой в их центре устанавливают несущую стрелу, которая может быть изготовлена как из металлической трубки, так и из изоляционного материала. Элементы Т-образного согласования виб-

раторов располагаются в той же плоскости, что и сами вибраторы. Однако допускается перпендикулярное расположение к плоскости антенны, т. е. нужно повернуть ее на 90°. (Элементы Т-образного согласования находятся с верху или с низу антенны.) В таком случае удлиняются провода, которые соединяют вибраторы между собой.

Филер из коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом подключают к точкам питания Х — Х через согласующе-симметрируюшую петлю (см. рис. 10.13, табл. 10.5).

Таблица 10.15

Коэффициент усиления Швейцарской антенны 5,0...5,5 дБ. Основные параметры ее примерно такие же, как и у 3-элементной антенны типа «Волновой канал». Однако эта антенна компактнее и для ее изготовления требуется меньше материала, чем для 3-элементной. В табл. 10.15 приведены геометрические размеры элементов Швейцарской антенны для диапазона MB.