10-11.htm

10. 11. Универсальная всеволновая антенна для диапазонов

MB и ДМВ

В тех случаях, когда местная передающая станция осуществляет многопрограммное телевизионное вещание (например, в Минске передачи идут в каналах 1, 3, 6, 8, 27 и 37), целесообразно использовать одну антенну, обеспечивающую в зоне уверенного приема и с одного направления прием всех программ. Особенно удобна такая антенна, когда телевизор имеет один антенный вход. Данным требованиям отвечает универсальная всеволновая телевизионная антенна (УВТА), конструкция которой предложена автором книги (рис. 10. 40). Коэффициент усиления в каналах 1... 5 равен 0 дБ, в каналах 6... 12—1, 3, в каналах 21... 41—10... 12 дБ.

УВТА перекрывает весь диапазон частот метровых волн (каналы 1... 5 и 6... 12) и дециметровых в полосе частот каналов 21... 41. Антенна не имеет каких-либо согласующе-симметрирующих устройств, фильтров сложения сигналов разных диапазонов УKB и подключается к телевизору одним кабелем снижения. В диапазоне метровых волн УВТА может принимать сигналы с горизонтальной и вертикальной поляризациями радиоволн.

УВТА состоит из двух антенн: метровой и дециметровой, параллельно соединенных в точках В и Г и подключенных к общему фидеру. При этом одна антенна не влияет на другую. Сигналы, принятые антенной метровых волн, поступают в фидер и не ответвляются в цепь дециметровой антенны, а

сигналы, принятые дециметровой антенной, поступают в фидер и не ответвляются в цепь метровой антенны.

Сигналы, принятые петлевым вибратором части ДМВ, поступают по двухпроводной линии к точкам В—Г и далее в фидер. Два следующих отрезка двухпроводной соединительной линии (первый между точками В—Г и А—Б, второй — между А—В и Ж—3) препятствуют ответвлению дециметровых сигналов в цепь веерного вибратора. Длина каждого отрезка равна 1/4 средней длины волны дециметрового диапазона. Второй отрезок относительно точек А—Б представляет собой разомкнутую на конце четвертьволновую линию, входное сопротивление которой близко к нулю. Поэтому первый отрезок в точках А—Б замкнут накоротко и не пропускает сигналы ДМВ.

Метровая часть антенны в развернутом виде показана на рис. 10.41. Роль короткозамыкаюшей перемычки выполняет петлевой вибратор антенны ДМВ. Длина двухпроводной линии соответствует 1/4 длины волны на средней частоте диапазона каналов 1...5 и 3/4 длины волны на средней частоте каналов 6...12. Благодаря этому мостик для сигналов метрового диапазона имеет очень большое сопротивление.

Фидер (коаксиальный кабель типа РК с волновым сопротивлением 75 Ом) вводят в отверстие петлевого вибратора в точке нулевого потенциала 0, пропускают внутри трубки правой части петлевого вибратора и правой трубки двухпроводной линии до отверстия в точке В. Для распайки в

точках В—Г кабель разделывают после протяжки в трубках. Защитную оболочку с кабеля не снимают. Оплетку кабеля припаивают в точке В, а центральный проводник — в точке Г на другой трубке линии. Если кабель невозможно протянуть в трубке, его прокладывают так же поверх трубок и закрепляют в нескольких местах.

Дециметровая часть антенны показана на рис. 10.42. Элементы антенны крепятся на несушей стреле, изготовленной из металлической трубки диаметром 20 мм (можно использовать и деревянный брусок сечением 40 х 40 мм). Петлевой вибратор дециметровой антенны и двухпроводную линию выполняют из целого куска трубки точно по размерам (см. рис. 10.41). Форма изгиба двухпроводной линии произвольная, однако между центрами ее трубок необходимо выдерживать расстояние 50 мм. Для жесткости делают распорки из материала с низкими потерями на высоких частотах и небольшой диэлектрической проницаемостью (полистирол, фторопласт, оргстекло).

Рефлектор и директоры дециметровой антенны изготавливают из трубок диаметром 8...12 мм. Расстояние между осями трубок сдвоенного рефлектора по вертикали составляет 240 мм. Веерный вибратор в точках А—В приваривают или припаивают твердым припоем к двухпроводной линии и крепят к изоляционной пластине с помощью болтовых соединений. Форма, размеры и толщина пластины значения не

имеют. Необходимо, чтобы она выдержала необходимые нагрузки. К ней же крепится и конец стрелы.

Стойка сдвоенного рефлектора может быть металлической или деревянной. Стойка и вибраторы крепятся к несушей стреле любым доступным способом, важно лишь обеспечить параллельность всех вибраторов относительно поверхности земли. Стрелу антенны устанавливают на металлической мачте в центре тяжести, но при приеме сигналов с вертикальной поляризацией верхняя часть мачты длиной 1, 3... 1, 5 м должна быть неметаллической.

В зависимости от уровня полезного сигнала в месте приема количество директоров в дециметровой части антенны может варьироваться от 7 до 20. В этих случаях следует использовать размеры широкополосной антенны типа «Волновой канал» (см. рис. 10. 32).