10-16.htm

10. 16. Делители телевизионных сигналов

Многие телезрители имеют несколько телевизоров, установленных в разных комнатах. От ТАКП или СКТ в квартиру от распределительной телевизионной коробки, которая находится на лестничной площадке каждого этажа, обычно подводится один абонентский кабель к антенному входу одного телевизора. Для обеспечения телевизионного приема такого же качества у другого телевизора целесообразно проложить к нему второй фидер.

В случаях когда в распределительной коробке все отводы

заняты или нет возможности проложить дополнительный фидер, можно использовать делитель сигналов на два или три отвода (рис. 10. 59).

Некоторые владельцы двух телевизоров находят, на первый взгляд, довольно простое решение: в удобном месте абонентский фидер разрезается и к нему параллельно припаивается дополнительный кабель, по которому сигнал подается на второй телевизор в другую комнату. Однако такое подключение двух телевизоров к одному фидеру приводит к потерям принимаемого сигнала, нарушению согласования фидера со входами телевизора и другим нежелательным явлениям.

При делении сигналов по предложенным схемам уровень сигнала на входе каждого телевизора ослабляется во столько раз, на сколько телевизоров приходится делать разводку. По этому способу рекомендуется подключать телевизоры с минимальным излучением высокочастотного напряжения гетеродина (местный высокочастотный генератор, который находится в блоке селектора каналов каждого телевизора) на вход приемника.

Два телевизора к одному фидеру можно подключить с помощью разветвителя (рис. 10. 60). Это устройство обеспечивает согласование фидера с нагрузкой независимо от того, подключены ли к обоим выходам телевизоры, и незначитель-

но ослабляет сигнал на выходах 1 и 2 относительно сигнала на входе устройства.

Катушки индуктивности 11 и 12 идентичны. Они наматываются голым посеребренным проводом диаметром 4 мм и имеют по три витка. После намотки катушки снимают с оправки и растягивают в спираль с интервалом 1 мм между витками.

В случаях когда по одному фидеру поступают сигналы метрового и дециметрового диапазонов, а телевизионный приемник имеет два раздельных входа «MB» и «ДМВ», целесообразно использовать другое устройство (рис. 10. 61).

В таком разветвителе потери полезного сигнала незначительны, нет необходимости дополнительно осуществлять ручную коммутацию диапазонов на входе телевизора, чем обеспечивается длительная эксплуатация антенных гнезд.

Катушки 11 и 13 устройства разветвления сигналов имеют индуктивность 0, 03 мкГн, а катушка L2 — 0, 05 мкГн. Они наматываются на оправке диаметром 4 мм проводом ПЭТВ-0, 47. Намотка рядовая. Катушки L1 и L3 имеют два витка, а катушка L2 — три витка. Конденсаторы С1... СЗ типа КД или КТ.