10-17.htm

10. 17. Антенный коммутатор

Современные телевизоры имеют один антенный вход, так как в них вмонтированы всеволновые селекторы каналов. В то же время аппарат можно дополнить отдельными антеннами метровых и дециметровых волн. Как же в таком случае подключить антенны разных диапазонов к одному входу телевизора? Если телевизионный прием ведется с одного направления, то наиболее оптимальным вариантом является установка универсальной всеволновой телевизионной антенны (см. параграф 10. 11). Однако телевизионный прием может осуществляться с разных направлений и антенн диапазонов MB и ДМВ.

Во время просмотра телевизионных передач при каждом переходе с диапазона MB на диапазон ДМВ зритель должен подойти к переключателю и вручную произвести нужную коммутацию. Избежать этого неудобства, а также «сократить» один фидер можно следующим образом. На рис. 10. 62 показана схема коммутации двух антенн на общий фидер. Реле Р находится на мачте, вблизи антенны, и дистанционно управляется напряжением от телевизора с помощью тумблера В1. Питание реле осуществляется от выпрямителя телевизора и подается по фидеру.

Резистор R1 предназначен для погашения излишнего напряжения, а конденсаторы С1 и С2 (емкость 100... 1000 пФ) препятствуют замыканию постоянного напряжения питания реле антеннами и входной цепью телевизора, пропуская без потерь высокочастотный телевизионный сигнал.

Резистор R1 имеет сопротивление 10 кОм при использовании реле типа РЭС-15 (паспорт реле РС4. 591. 001П2 или РС4. 591. 08П2). Сопротивление обмотки такого реле составляет 2200 Ом. В сумме с 10 кОм резистора R1 общее сопротивление будет 12, 2 кОм. Таким образом, если от блока питания взять+ 150 В, то ток в обмотке реле станет 150: 12, 2 = 12, 3 мА. Ток срабатывания реле не более 8, 5 мА. Реле надежно сработает при включении тумблера В1. Дополнительный расход тока в 12, 3 мА является несущественным.

При ином типе или паспорте реле сопротивление резистора R1 должно быть рассчитано иначе. Например, если используется реле типа РЭС-10 (паспорта РС4. 524. 301П2 или РС4. 524. 313П2), то сопротивление резистора R1 необходимо уменьшить до 6, 8 кОм. Например, на субмодуль радиоканала

СМРК-Т-5 телевизоров 4-го поколения («Горизонт 61ТЦ421Д» и др.), на контакт 8 соединителя Х1 (А1. 1) подается напряжение+ 12 В. От этого источника можно питать реле Р. В этом случае из устройства коммутации антенн необходимо убрать гасящий резистор R1 и оставить дроссель высокой частоты Лр1, который препятствует замыканию телевизионного сигнала на «землю» через блок питания телевизора. С другой стороны реле Р препятствует замыканию телевизионного сигнала на оплетку кабеля в верхней части фидера. Индуктивность дросселя Др1, например типа ДМ-0, 1, может быть в пределах 25... 40 мкГн.

Такое устройство коммутации позволяет подключить к одному фидеру две отдельные антенны ДМВ или по одной антенне MB и ДМВ. Если дополнительно используется фильтр сложения сигналов на MB, то при определенном сочетании каналов к общему фидеру можно подключить три антенны MB или две антенны MB и одну ДМВ. При этом пара антенн MB подключается ко входам фильтра сложения, а его выход — к устройству коммутации. В результате принятые несколькими антеннами сигналы будут по одному фидеру поступать на вход телевизора. Тумблер для переключения сигналов от антенн различных каналов целесообразно устанавливать вблизи места постоянного просмотра телевизионных передач.