10-20.htm

Англо-русский словарь терминов

спутникового телевидения. Пояснение обозначений на кнопках (клавишах) ПДУ входов и выходов

ресиверов и видеомагнитофонов

AFG — АПЧ (автоматическая подстройка частоты)

ANT IN — входное гнездо для подключения наружной антенны наземного телевидения

AUDIO — слуховой, звуковой (выходы каналов звука на стереофонический усилитель)

Band — полоса (диапазон)

Cancel — отмена

Cn Adj — настройка выходного сигнала ресивера на тот или иной канал ДМВ

Channel tuning (UHF 30-39) — диапазон каналов ДМВ, на частоты которых можно модулировать принятую со спутника программу

Daily — ежедневный (режим таймера)

DECODER — гнездо подключения декодера к ресиверу для просмотра кодированных программ

Digital TV — цифровое телевидение

Direct-To-Home (DTH) — «прямо домой» (непосредственное телевизионное вещание со спутников)

Dish — чашеобразная антенна

Dual — конвертер, имеющий два выхода с разнесенными поляризациями Н и V

East — Восток

Enter — ввод

Feed — волновод (облучатель)

FINE — точно

Frequency — частота

Full Band — полнодиапазонный (конвертер

НОТ BIRD — «горячая птица» (название серии спутников)

High — высокочастотный (диапазон, гетеродин)

If input — вход ПЧ от LNB

Low — низкочастотный гетеродин (диапазон)

Low Neise Blockonvertor (LNB) — малошумящий преобразователь

Mode — режим

Monthly — ежемесячный (режим таймера)

Moving Picture Expert Group (MPEG) —экспертная группа движущихся изображений (название стандарта спутникового цветного телевидения)

Multichannel Multipoint Distribution System (MMDS) — многоканальная многоточечная распределительная система

Multiplexed Analogue Components (MAG)—система уплотнения аналоговых компонент (название стандарта спутникового цветного телевидения)

Multifeed — конструкция из двух или большего количества конвертеров. Один из них находится в фокусе параболической антенны, второй — с боку от него. Устройство позволяет принимать сигналы с нескольких спутников без поворота антенны в пределах 6... 7°

North — Север

OFF — выключение

ON — включение

P/L — Parental Lock («родительский ключ»)

Picture element — пиксел (одна точка в прямоугольном массиве экранных точек)

Polarity — поляризация

Search — поиск

Single — единый

South — Юг

SKEW — плавная настройка поляризации

Skip — перескакивание (при переключении пропуск канала, закрытого «родительским ключом»)

TEST SIG — тест-сигнал (для проверки и настройки тракта между магнитофоном и телевизором без воспроизведения видеосигнала с ленты)

TV — соединитель для подключения к ресиверу бытового телевизора

TV OUT — выход видеосигнала в диапазоне ДМВ

Twin — два конвертера в одном корпусе, имеющие по два выхода сигналов разных поляризаций: H/V+ H/V

Video — выход видеосигнала по низкой частоте

West — Запад

Weekly — еженедельный (режим таймера)