10-6.htm

10.6. Рамочные антенны диапазона метровых волн

Простейшая рамочная антенна представляет собой провод (трубку и другие профили), согнутый в виде квадрата, сторона которого приблизительно равна четверти длины волны. Такой рамочный вибратор можно рассматривать как систему, состоящую из двух простых синфазных вибраторов, согнутых по краям. Радиус закругления произвольный, но он не должен превышать 1/10 стороны квадрата.

В практике применяются двух- и трехэлементные рамочные антенны («Двойной квадрат» и «Тройной квадрат») (рис. 10.19, 10.20; табл. 10.13 и 10.14). В таблицах размер Н обозначает разнос между антеннами в синфазной решетке по горизонтали и вертикали, равный средней длине волны канала. При необходимости с целью уменьшения габаритов антенны для каналов 1...5 разнос антенн Н можно уменьшить вдвое.

Таблица 10.13

Таблица 10.14

Рамки выполняют из металлических трубок диаметром 10...20 мм для антенн каналов 1...5 и 8...15 мм для антенн каналов 6...12. Верхняя стрела соединяет середины обеих рамок и может быть металлической, нижняя изготовлена из изоляционного материала. Концы активной вибраторной рамки крепятся к пластине размером 30 х 60 мм, изготовленной из гетинакса, текстолита или оргстекла толщиной 6...8 мм

и расплющиваются.

Мачта должна быть деревянной, по крайней мере ее верхняя часть. Металлическая часть мачты должна заканчиваться на 1,5 м ниже антенны. Антенна крепится к мачте в центре тяжести. Рамки антенны должны быть расположены одна относительно другой так, чтобы их воображаемые центры (точки пересечения диагоналей квадратов) находились на горизонтальной прямой, направленной на

передатчик.

Активная рамка подключается к фидеру с помощью четвертьволнового короткозамкнутого шлейфа (мостика). Схемы подключения к фидеру показаны на рис. 10.11 и 10.12.

Коэффициент усиления рамочных антенн примерно такой же, как и у 5-элементной антенны типа «Волновой канал». Это объясняется тем, что активной приемной частью каждой рамки являются ее верхняя и нижняя горизонтальные части (при приеме радиоволн с Н поляризацией).